DATA SEGMENT

X DD 0.25

A DD 9.0

B DD ?

DATA ENDS

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE,DS:DATA

START:

MOV AX,DATA

MOV DS,AX

FINIT

FLD X

F2XM1

FLD A

FSQRT

FST B

CODE ENDS

END START

